- скорость равномерного прямолинейного движения.

*, -* уравнения равномерного прямолинейного движения точки в координатной и векторной форме.

- скорость тела относительно 2 системы отсчёта, v1 – скорость тела относительно 1-ой, v – скорость 1-ой системы отсчёта.

*-* скорость материальной точки при движении с постоянным ускорением.

*-* конечная координата точки при движении с постоянным ускорением.

Угловая скорость – скорость всего вращающегося тела.

Линейная скорость – скорость конкретной точки вращающегося тела.

- формула центростремительного ускорения

- – угловая скорость, где – угол поворота

*–* угловая скорость, выраженная через частоту / период

*–* угол поворота

*–* конечный угол поворота

*–* линейная скорость

*–* линейная скорость, через угловую

*–* ускорение точки тела, движущейся равномерно по окружности

Земля – инерциальная система отсчёта, но ничто не является инерциальной системой отсчёта. Автобус – неинерциальная.

– Сила взаимного притяжения двух тел.

– Сила притяжения, действующая на спутник, находящийся на высоте h.

– закон Гука и удлинение тела, k – коэффициент упругости (жёсткость).

*–* Максимальное значение модуля силы трения покоя, где N – нормальная реакция опоры, – коэффициент трения покоя.

– импульс тела.

– изменение импульса тела = импульсу действующей на него силы.

*–* Закон сохранения импульса

*–* Работа

– Работа с проекцией силы на направление перемещения

– Мощность

*–* Мощность через выражение работы

*–* Кинетическая энергия

*-* Потенциальная энергия

*–* Потенциальная энергия упруго деформированного тела

*–* Механическая энергия

*–* Связь работы и энергии

*–* Момент силы, где d – длина рычага

– Работа внешних сил при повороте рычага, где

*–* 1-е условие равновесия

*-* 2-е условие равновесия

Относительная молекулярная масса: , где

Количество вещества: , где N – число молекул в теле, – постоянная Авогадро

Молярная масса: *,* где

Масса любого количества вещества:

Количество вещества = масса вещества / молярную массу:

Число молекул вещества:

Давление идеального газа:

**76. Работа в термодинамике**

При изобарном процессе (поддерживается постоянное давление), формула работы газа

*,*

*т.к. ,*

*то .*

Если процесс не изобарный, то берётся интеграл

.

**77. Количество теплоты**

\_Количество теплоты, необходимое для нагревания тела от данной до нужной температуры

, c – удельная теплоёмкость вещества

\_Количество теплоты, необходимое для превращения жидкости в пар

, при конденсации выделяется тепло , r – удельная теплота парообразования

\_Количество теплоты, необходимое для превращения кристаллического вещества при температуре плавления в жидкость

*,* – удельная теплота плавления

**78. Первый закон термодинамики**

**Изменение внутренней энергии системы при переходе её из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе:**

Внутренняя энергия изолированной системы (внешних сил нет, теплотой ни с кем не обменивается) остаётся неизменной.

Если взять работу системы над внешними телами , то

**79. Применение первого закона термодинамики к различным процессам**

Процесс в теплоизолированной системе называют **адиабатным.**

**80. Необратимость процессов в природе**

**Невозможно перевести тепло от более холодной системы к более горячей при отсутствии других одновременных изменений в обеих системах или в окружающих телах.**

**81. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе**

Вероятность макроскопического состояния (порядок, бардак) равна отношению числа микросостояний, реализующих данное макросостояние (, к полному числу возможных микросостояний Z.

Эволюция системы происходит в направлении перехода от маловероятных состояний к состояниям более вероятным.

Случайные отклонения системы от равновесия называются **флуктуациями**.

**82. КПД тепловых двигателей**

, где .

**83. Что такое электродинамика**

**Электродинамика –** наука о свойствах и закономерностях поведения особого вида материи – электромагнитного поля, осуществляющего взаимодействие между электрически заряженными телами или частицами.

**87. Основной закон электростатики - Закон Кулона**

**Закон Кулона:**

, где *k* – коэффициент пропорциональности, численно равный силе взаимодействия единичных зарядов на расстоянии, равном единице длины.

**90. Электрическое поле**

Если передвинуть заряд A, то сила, действующая на заряд B, изменится спустя некоторое время:

, где *AB* – расстояние между зарядами, а c – скорость распространения электромагнитных взаимодействий (примерно скорость света в вакууме).

Электрическое поле неподвижных зарядов называется **электростатическим.**

**91. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей**

*,* где F – сила, действующая на заряд со стороны поля.

Модуль напряжённости поля точечного заряда на расстоянии от него равен:

Если в данной точке пространства различные заряженные частицы создают электрические поля, у каждого из которых есть своя напряжённость. Результирующая напряжённость находится по принципу суперпозиции (как и силы в механике):

**93. Проводники в электростатическом поле**

В проводниках имеются заряженные частицы, способные перемещаться внутри проводника под влиянием электрического поля. Их называют **свободными зарядами**.

Проводник в электростатическом поле перераспределяет свои свободные заряды в результате действия внешнего поля. В результате перераспределения внутри проводника электрическое поле становится равным нулю, заряд внутри проводника становится равным нулю, а само явление перераспределения зарядов называют **электростатической индукцией**. Весь заряд находится на поверхности проводника, т.к. если был бы внутри, то внутри было бы и поле.

**94. Проводники в электростатическом поле**

**Электрический диполь** - совокупность двух электрических зарядов, равных по модулю, противоположных по знаку, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, но в целом система нейтральная.

Если в молекуле 2 атома слиплись и один у другого забрал электроны, то хапуга - отрицательный, а голик - положительный. Получается электрический диполь. Такой диэлектрик называется **полярным**. Если так не происходит, то **неполярный**.

**95. Поляризация диэлектриков**

Смещение положительных и отрицательных связанных зарядов диэлектрика в противоположные стороны называют **поляризацией**.

Полярный диэлектрик в электростатическом поле **частично поляризуется** (тепловое движение мешает полной поляризации). Значит на его поверхности **есть небольшие связанные заряды**, а **внутри слабое поле**.

Неполярный диэлектрик под действием электростатического поля **растягивается**, **становится диполем**, а дальше всё по старой схеме (**слабое поле и слабый заряд внутри, диполи на поверхности**).

В любом виде диэлектрика напряжённость внешнего электростатического поля внутри меньше, чем снаружи. Был бы проводником, внутри вообще было бы нулевое поле.

**Как работает металлический ящик:**

1. **Экранирование**:  
   Когда прибор помещается внутрь металлического ящика, внешний электрический заряд или поле вызывают перераспределение свободных электронов на поверхности ящика. Это перераспределение создаёт такое поле, которое полностью нейтрализует воздействие внешнего поля внутри ящика.
2. **Защита чувствительных приборов**:  
   Устройства, чувствительные к электрическим полям, например, электроника или измерительные приборы, не подвергаются воздействию помех извне. Внутри ящика электрическое поле равно нулю, что обеспечивает их стабильную работу.

**96. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле**

Электрическое поле, перемещая заряд, совершает положительную работу

где и – это 2 точки поля в **однородном электрическом поле** вдоль направления, совпадающего со вектором напряженности поля.

Работа равна изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком:

* **Если работа положительна**, потенциальная энергия уменьшается.
* **Если работа отрицательна**, потенциальная энергия увеличивается.

Поэтому знак минус уравнивает это соотношение.

**Потенциальная энергия заряда в однородном электростатическом поле** равна:

, где – расстояние от выбранной точки до какой-либо опорной точки (например, плоскости, где ).

**97. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов**

**Потенциальное поле** — это поле, в котором можно ввести понятие потенциальной энергии, зависящей только от положения, а не от траектории движения объекта. Это означает, что работа по перемещению заряда между двумя точками в таком поле зависит только от начальной и конечной точек.

**Потенциал электростатического поля** — это отношение потенциального поля электростатического заряда к величине этого заряда.

где – расстояние от выбранной точки до какой-либо опорной точки (например, плоскости, где ), – напряжённость электрического поля.

От заряда потенциал не зависит, потому что при увеличении заряда увеличивается потенциальная энергия поля, в котором находится заряд, а потенциал — это их отношение.

**Работа сил поля** равна:

**Напряжение** – есть разность потенциалов, которая равна отношению работы поля при перемещении положительного заряда из начальной точки в конечную к величине этого заряда:

**98. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов**

Модуль напряжённости электростатического поля численно равен разности потенциалов между двумя близкими точками в этом поле, делённой на расстояние между этими точками.

Поверхности равного потенциала, перпендикулярные силовым линиям, называют **эквипотенциальными**.

**99. Электроёмкость. Единицы электроёмкости**

Физическая величина, характеризующая способность двух проводников накапливать электрический заряд, называется **электроёмкостью**.

где – диэлектрический коэффициент среды

**Чем больше можно увеличить заряд без увеличения напряжения** (с меньшей скоростью увеличения), **тем больше ёмкость** и меньше вероятность пробоя диэлектрика. Чем больше напряжение, тем выше вероятность пробоя.

**Лавинообразный процесс. Все эти эффекты усиливают друг друга:**

1. Сильное поле вырывает электроны, повышая проводимость.

2. Электроны нагревают материал, снижая его сопротивление.

3. Нагрев ускоряет разрушение материала, что ещё больше увеличивает ток.

4. В конце концов происходит пробой: диэлектрик теряет свои изоляционные свойства и становится проводником.

285

)

**107. Электродвижущая сила**

**Сторонние силы** – силы, действующие на электрически заряженные частицы, за исключением сил электростатического происхождения (кулоновских).

**Электродвижущая сила** источника тока равна отношению работы сторонних сил при перемещении заряда по замкнутому контуру к величине этого заряда:

**Внутренняя цепь** – внутри источника ЭДС.

**Внешняя цепь** – снаружи источника ЭДС.

**Внутреннее сопротивление** – сопротивление источника ЭДС.

IR участка цепи называют *падением напряжения на этом участке*.

**Закон Ома для замкнутой цепи**

, где – сопротивление резистора во внешней цепи, – внутреннее сопротивление.

Если внутреннее сопротивление намного меньше внешнего, то напряжение примерно равно ЭДС: .

Если несколько источников ЭДС, то полная ЭДС это алгебраическая сумма.

Средняя скорость упорядоченного движения электронов пропорциональна напряжённости электрического поля в проводнике: .

А ещё сила тока пропорциональна напряжению:

**111. Зависимость сопротивления проводника от температуры**

Чем выше температура, тем выше сопротивление у металла и ниже у раствора электролитов.

Относительное изменение сопротивления при изменении температуры:

Зависимость конечного удельного сопротивления от температуры ( - начальное).

Существует состояние **сверхпроводимость**, при котором вещество переходит в сверхпроводящее состояние, когда электроны склеиваются в Куперовские пары и огибают кристаллические решётки как волна “игнорируя” её. Чтобы его достичь, нужна критическая температура. Изначально, чем ниже температура, тем лучше ток, но стараются делать высокотемпературную сверхпроводимость. Но это пока всё равно ниже комнатной (-23 градуса).

**113. Электрический ток в полупроводниках**

При низкой температуре полупроводник ведёт себя как диэлектрик. Чем выше t, тем лучше ток.

Между атомами есть ковалентные связи, внутри которых есть электрон как клей и система устойчива: один электрон клеит два ядра.

В полупроводниках: чем выше температура, тем больше ковалентных связей рвётся, тем больше свободных электронов и сильнее ток, а дырки как будто

Проводимость полупроводников, обусловленную наличием у них свободных электронов, называют **электронной проводимостью**.

Есть электроны и дырки. Полупроводники обладают **электронной** и **дырочной проводимостью**.

Проводимость чистых проводников называется **собственной проводимостью**.

**114. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей**

1. Вещество A с 4 валентными электронами

Это, например, кремний (Si) или германий (Ge). В кристаллической решётке каждый атом образует 4 ковалентные связи с соседними атомами, деля свои валентные электроны.

2. **Добавление примеси B (3-х валентный элемент) — p-тип проводимости**

- Примесь B — это, например, бор (B), алюминий (Al) или галлий (Ga). Эти элементы имеют **3 валентных электрона**.

- При добавлении атома B в кристаллическую решётку он образует **только 3 ковалентные связи**, а для четвёртой связи **не хватает одного электрона**.

- Эта "недостающая" связь создаёт **дырку** — положительный заряд, который способен перемещаться по решётке.

- Таким образом, проводимость возникает за счёт дырок, что называется **p-типом проводимости (акцепторная проводимость)** (p от "positive").

---

3. **Добавление примеси C (5-ти валентный элемент) — n-тип проводимости**

- Примесь C — это, например, фосфор (P), мышьяк (As) или сурьма (Sb). Эти элементы имеют **5 валентных электронов**.

- При добавлении атома C в кристаллическую решётку он образует **4 ковалентные связи, а пятый электрон становится** *свободным носителем заряда*.

- Этот свободный электрон легко перемещается по решётке, обеспечивая **n-тип проводимости (донорная проводимость)** (n от "negative").


---

Эти виды проводимости относятся к примесной проводимости, которая идёт наряду с собственной проводимостью.

**116. Электрический ток через контакт полупроводников p- и n- типов**

Если сделать полупроводник p-n типа, сделать напряжение на стороне p положительным, на n – отрицательным, то произойдёт **прямой** переход: ток создаётся основными носителями, при повышении напряжения сильно возрастает ток. Если наоборот, то электроны из p пойдут в n, а дырки из n в p. В таком случае, произойдёт **обратный** переход, ток будет слабый.



По этому принципу построен **диод**. Диод занимается выпрямлением электрического тока (преобразование переменного тока в постоянный) когда находится в составе диодного моста.



Через нагрузку будет идти ток в одном направлении.

**116. Транзисторы**

В npn, то даём слабый + на базу (p), электроны притягиваются к ней и ток от сильного - (эмиттера) течёт к сильному + (коллектору).

В транзисторе pnp, даём слабый – на базу (n), сильный + на эмиттер (p слева) и сильный – на коллектор (p справа). Дырок из эмиттера дофига, бегут в базу, а там мало электронов и слабый минус на базе, бегут дальше в коллектор, потом дальше по проводу.

Какого фига в переходах после диффузии не получается так, что электроны не ползут дальше до краёв обоих p – не знаю. Думаю, что, перепрыгнув в p, у них есть 2 дырки: одна сзади, другая спереди и 2 вероятности куда пойти 50 на 50. Т.к. вероятности равные, то будут бегать туда-сюда, а тока (направленного движения большого количества частиц) не будет.

**117. Электрический ток в вакууме**

Тела, нагретые до высокой температуры, испускают электроны. Это **термоэлектронная эмиссия (испарение электронов).** У многих твёрдых тел испарение начинается при t меньшей, чем температура испарения вещества. Из таких делают катоды.

**Как запомнить заряд катода**

* В вакуумных и электронных устройствах (где испускаются электроны): катод **отрицательный**.
* В электрохимических источниках энергии (например, батарейка): катод **положительный**.


Когда катод нагрет, вокруг него электронное облако. Часть испаряется и остаётся в облаке, часть бежит назад. При равновесии, сколько убежало столько и вернулось в единицу времени. Выше температура – плотнее облако. Аналогия с жидкостью:

 Плотность **пара** зависит от температуры, потому что увеличение температуры приводит к большему количеству молекул с энергией, достаточной для преодоления сил связи между молекулами жидкости.

 Плотность **электронного облака** тоже зависит от температуры: повышение температуры металла увеличивает кинетическую энергию электронов, что увеличивает вероятность того, что электрон преодолеет барьер работы выхода и уйдёт из металла.

**118. Электронные пучки. ЭЛТ**

Некоторые вещества, бомбардируемые электронами, светятся (**люминофоры**). Можно сделать так, чтобы электронный пучок из катода, разогнался электрическим полем (между катодом и анодами) и летел на экран с слоем люминофора. Пролетая между обкладками конденсатора (электрическое поле), пучок отклоняется. Также отклоняется, если пролетает над северным или южным полюсом магнита (магнитное поле).



Электронная пушка (отклонение за счёт магнитного поля, генерируемого катушками)

333